# Le voyant d'identification ne s'allume pas ou ne s'éteint pas

L'assistant d'initialisation indique que vous devez transférer la clé USB Flashvers la cartouche à initialiser. Une fois que vous avez transféré la clé USB vers la cartouche, le voyant d'identification de la cartouche s'allume, puis s'éteint, ce qui peut prendre environ 3 minutes. Le voyant d'état clignote et les voyants d'alimentation verts doivent être fixes.

Sélectionnez la tâche à exécuter en fonction de la situation :

- Détermination du port dans lequel insérer la clé USB Flash
  Si vous ne savez pas quel port utiliser pour la clé USB, utilisez les informations ci-dessous pour choisir le port correct.
- Le voyant d'identification ne s'allume pas
  Si vous avez inséré la clé USB dans un port USB de la cartouche et que le voyant d'identification ne s'allume pas, suivez les instructions ci-dessous pour déterminer les actions nécessaires.
- La DEL d'identification ne s'est pas éteinte
  Une fois que vous avez inséré la clé USB dans le port USB de la cartouche à initialiser, le voyant d'identification s'allume, puis s'éteint, pour indiquer que vous pouvez continuer l'initialisation. Normalement, ce processus peut prendre jusqu'à 3 minutes.