# La DEL d'identification ne s'est pas éteinte

Une fois que vous avez inséré la clé USB dans le port USB de la cartouche à initialiser, le voyant d'identification s'allume, puis s'éteint, pour indiquer que vous pouvez continuer l'initialisation. Normalement, ce processus peut prendre jusqu'à 3 minutes.

## A propos de cette tâche

Une fois la clé USB insérée dans le port USB de taille normale, la DEL d'identification ( 1 ), qui s'affiche sur la Figure 1, commence à clignoter.
Figure 1. DEL d'identification de cartouche

Si le voyant d'identification ne s'éteint pas comme prévu, procédez comme suit pour déterminer l'action nécessaire :

## Procédure

1. Assurez-vous Ed'attendre au moins 3 minutes à partir du premier allumage de la DEL d'identification. Si le voyant s'éteint dans le délai, revenez dans l'assistant d'initialisation. Si le voyant d'identification reste allumé, passez à l'étape 2.
2. Vérifiez le voyant d'état. ()

   Si le voyant d'état reste allumé, passez à l'étape 6.

3. Si la DEL de statut clignote ou est éteinte en permanence, la cartouche doit peut-être être remplacée. Essayez de réinitialiser la cartouche dans le boîtier, puis de redémarrer l'assistant d'initialisation. Si vous obtenez les mêmes résultats, prenez contact avec votre centre de maintenance pour remplacer la cartouche.
4. Annulez l'assistant d'initialisation.
5. Réinsérez la clé USB dans l'ordinateur et redémarrez l'outil d'initialisation. Exécutez les étapes de l'outil, mais utilisez l'autre cartouche du boîtier. Une fois l'assistant d'initialisation terminé, si la DEL d'identification n'arrête pas de clignoter, prenez contact avec votre responsable de maintenance pour obtenir de l'aide.
6. Si le voyant d'état reste allumé, cela implique que le système s'est initialisé. Revenez à l'assistant d'initialisation et continuez comme si la DEL d'identification s'était éteinte. Vérifiez les résultats de l'initialisation. Si le système est opérationnel, connectez-vous à l'interface graphique et configurez le système. Une fois la configuration système terminée, vérifiez la DEL d'identification pour déterminer si elle est toujours allumée. Si tel est le cas, procédez comme suit :
   1. Dans l'interface graphique de gestion, sélectionnez Surveillance > Système > Actions > Eteindre > Système.
   2. Redémarrez le système.
   3. Si la DEL d'identification continue à clignoter, prenez contact avec le centre de maintenance pour obtenir davantage d'aide.

Rubrique parent : La DEL d'identification ne s'allume pas ou ne s'éteint pas