Von:	Gollnisch Stefan (GS-EC/ESI2) *
Gesendet:	Montag, 1. September 2003 14:07
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	WG: Testcode KWP71 zu Nachlauf - Nachtrag
Hallo Andre,

kannst du noch mal einen Stand machen?
Die Variantencodierung sollte auch nicht im Nachlauf möglich sein.
Außerdem wird bei KWP2000 das Lesen des Anpasswertes selbst auch nicht unterstützt. Die Anforderung unterscheidet hier nicht:

	1. Update Programmierung
	2. Stellgliedtest
	3. Grundeinstellung (Kurztrip)
	4. Codierung und Anpassung
	5. Fehlerspeicher löschen
	6. Mode1 bis Mode9

Mit besten Grüßen
Stefan

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Gollnisch Stefan (GS-EC/ESI2) *  
Gesendet:	Freitag, 29. August 2003 16:03
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	Testcode KWP71 zu Nachlauf

Hallo Andre,

ich habe mal einen Testcode erstellt.
Kannst du ihn in einen Programmstand gießen?

MfG
Stefan