DFPM40.20

Update notwendig: damos1.21 (siehe unten)
PSB:
define-name(damos-script-dir,"[CODEWRIGHT]\script\dfpm\1v15")
/*define-name(defcorr,"")*/   DEFCORR DARF NICHT REIN!!!

RUL : define-name(Damos-Kdo,      "[damos-kdo-1.21-1]")

Weitere Funktionen:
DFPMNL40.20
DCLA7.40 (mit Systemdesigner klären)

Basisme7_1v0 ab rev. 154
Aus pk.kgs SY_NIMPREC entfernen

Nach Integration mal nachschauen, ob der verbale Ausdruck des Fehlers in Ramzelle “fcmdfp” auch zum Fehler E_xyz paßt. Im A2L-file sollten auch nur so viele "DFP_XYZ" auftauchen, wie in dfpm_dat.h vorhanden sind.

Bemerkung zu upate auf damos1.21: dieses Damos wird bereits in ISO-CAN-Ständen benutzt. Gegenüber 19C-3 gibt es keine Änderungen in der a2l-Datei. Damit ist das Teil applikationsneutral!
Falls jemand noch ein Projekt mit damos1.17 updaten soll oder ASAP1.0 hat, muß man im Projekt klären, was passiert. 
Erkenntnisse daraus können dann hier eingefügt werden.

Gruß,
Andre

Von:	Jach Frank (GS-EC/ESA2) *
Gesendet:	Dienstag, 27. Januar 2004 16:15
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	AW: DFPM40.20 -> verb. Umrechnungsformeln nicht OK?
Hallo Herr Borchert,

ich habe den Stand
file://SI9346\ME7_VW_AUDI_TEMP$\Me711\05E\24u6

mit folgenden Änderungen durchkompilieren können:

PSB neu: define-name(damos-script-dir,"[CODEWRIGHT]\script\dfpm\1v15")

RUL geändert: define-name(Damos-Kdo,      "[damos-kdo-1.21-1]")

allerdings entstehen
DAM-W-CSY-FMT-NOT-EXIST Warnungen deren Ursache mir nicht bekannt ist, gab es die früher schon?

mfG frank Jach

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *  
Gesendet:	Dienstag, 27. Januar 2004 11:00
An:	Jach Frank (GS-EC/ESA2) *
Cc:	Boos Hardy (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	DFPM40.20 -> verb. Umrechnungsformeln nicht OK?

Hallo Hr. Jach,

schauen Sie sich das bitte mal an:

Endstufenfehler E_lues1 ist gesetzt, fcmdfp_09 sitzt auf 133dez = DFP_LUES1E  133 (aus dfpm_dat.h),
angezeigt wird  133 "DFP_CCIM" (aus a2l-Datei). Was ist da los? Meines Erachtens sollte "730 "DFP_LUES1E"" erscheinen.
Wieso ist in der a2l-Datei der Index für lues1e 730 im Vergleich zu 133 aus dem dfpm_dat.h?

MfG,
Andre Borchert

 << OLE-Objekt: Picture (Device Independent Bitmap) >>