Von:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Dienstag, 15. Februar 2005 15:23
An:	Project-GS-EC/ESI4 ME7 (GS-EC/ESI4)
Cc:	Panakkal Julius (GS-EC/ESI4 (RBIN/EGS1)) *
Betreff:	ME7 mit ST10 VW/Audi - notwendige Korrekturen in PSB
Hallo Zusammen,

ab sofort für jeden PST der neu erstellt wird das DELTA von folgenden PSBs mitnehmen:

MWPSB : 711C3 / .S1103A; 2->3

Korrekturen:
ein Datenbereich mußte aus Tuningschutz-Bereich entfernt werden (CODECHK_FDATA) und Definition von EpromBer.pcm wurde korrigiert. Beides ist für Freigaben zwingend!

ACHTUNG beim Umlocatieren:

CLASSES (   'CFARROM',
			'CRC_TAB',									; far const area
	   	    'CHUGEROM',
		    'CINITROM',
		    'FarRomByte',
		    'FarRomWord',
			'FarRomLWord',

     			  (08E0010h-08EFFFDh, 08F000Ah-08FB505h));
;-------------------------------------------------------
CLASSES ( 'TUN3_END'				(08EFFFEh-08EFFFFh)); 	fixed, Tuning limit No3 (FarRom)!
;-------------------------------------------------------
;-------------------------------------------------------
CLASSES (	'CODECHK_FDATA'			(08F0000h-08F0007h));	darf nicht in Tuningschutz-Area liegen! Checksum-Tool patched in dieses Area!
														;	muss zwischen TUN3_END und TUN4_BEG locatiert werden!
;-------------------------------------------------------
CLASSES ( 'TUN4_BEG'				(08F0008h-08F0009h)); 	fixed, Tuning limit No4
;-------------------------------------------------------

Diese mail stelle ich auch in die Integrationsliste ;-)

 Mit freundlichen Grüßen

 André Borchert 
  ____________________________________________________________________
  Robert Bosch GmbH                  
  Abteilung GS-EC/ESI4               Tel.:  +49 (711) 811 - 34985
  Postfach 30 02 40                      Fax: +49 (711) 811 - 260877
  D-70442 Stuttgart                       e-mail: Andre.Borchert@de.bosch.com
  ____________________________________________________________________