### Lecteurs de jetons

L'architecture Sun Ray exploite les jetons (autrement dit, les clés d'authentification) généralement présentés au moyen de cartes à puce. Certains fabricants impriment l'identificateur du jeton sur la carte elle-même, mais la majorité ne le fait pas. Le logiciel serveur Sun Ray permet de désigner une ou plusieurs unités de bureau spécifiques comme lecteurs de jetons dédiés. Les administrateurs de sites peuvent alors se servir de ces lecteurs de jetons pour administrer les jetons Sun Ray, en assignant par exemple un jeton à un utilisateur (le propriétaire du jeton).

Une unité de bureau configurée comme lecteur de jetons permet de récupérer et d'afficher l'identificateur du jeton de n'importe quelle carte à puce qui y est insérée. Toutefois, l'insertion ou le retrait d'une carte n'entraîne pas le hot desking comme cela serait le cas sur une unité de bureau non configurée en tant que lecteur de carte. En réalité, toute session connectée à l'unité de bureau reste connectée à cette dernière même en cas de mouvement de la carte.

Vous pouvez configurer une unité de bureau en tant que lecteur de carte à l'aide de la commande `utreader` ou à partir de l'interface graphique d'administration. (Sélectionnez l'unité de bureau voulue à partir de l'onglet Unités de bureau, cliquez sur le bouton Éditer, puis cochez la case Lecteur de jetons sur la page Édition des propriétés de l'unité de bureau).

Remarque – Vous devez redémarrer les services Sun Ray afin d'activer le lecteur de jetons que vous venez de configurer.