### キオスクモード

キオスクモードは、制御された範囲内で Sun Ray セッションに対する非認証アクセスをサポートするときに使用できます。非認証アクセスは、公開キオスクなどを設定するときに便利です。このような場合、ユーザーが認証資格を提示することは期待できません。Sun Ray Connector for Windows OS の場合のように、標準の UNIX ログイン以外の方法で認証を行うことが予想されている場合、キオスクモードはほぼ必要不可欠です。

注 – キオスクモードは、追加のインストール手順が必要になることのあるオプションコンポーネントです。キオスクモードが (`utconfig` コマンドで) 設定済みであることと、1 つ以上の セッション記述子が Sun Ray サーバーにインストールされていることを確認してください。非大域疎ルートゾーンセッション記述子は、ユーザーセッションとして起動される実行可能ファイルを最小限に定義しているファイルです。すべてのセッション記述子は、/etc/opt/SUNWkio/sessions ディレクトリに配置されています。

「キオスクモード」タブ (「詳細」タブの下) では、定義済みのセッションタイプを選択できます。(「編集」ボタンをクリックすると、「セッション」メニューが表示されます。利用可能なセッションタイプのリストは、サーバーにインストールされているセッション記述子から生成されます。) タイムアウト、最大 CPU 時間、最大 VM サイズなど、キオスクモード動作を制御するその他の一般的なプロパティーも指定できます。

一部のセッションタイプでは、別のキオスクアプリケーションも起動できます。すべてのセッションタイプがこの機能をサポートしているわけではありません。たとえば、キオスクモードの全画面表示 Web ブラウザのセッションにこの機能を持たせても意味がないでしょう。「キオスクモード」ページのアプリケーションテーブルの表示と非表示は、選択されているセッションタイプに応じて切り替えられます。

アプリケーションテーブルの「新規」ボタンをクリックすると、新規キオスクアプリケーションを追加でき、定義済みのアプリケーション記述子ファイル (アプリケーションのさまざまなプロパティーをリストするファイル) を使用するか、またはサーバー上の実行可能ファイル (またはアプリケーション記述子) へのパスを指定することによってアプリケーションを指定できます。定義済みアプリケーション記述子は、/etc/opt/SUNWkio/applications ディレクトリにすべて存在します。