## 処理モデル

Sun Ray 管理ツール (管理 GUI) では、サーバー、セッション、デスクトップユニット、トークンといった Sun Ray の主要オブジェクトを簡単に管理できるようになっています。

Sun Ray システムは、ほとんどの PC ベース fat クライアント環境に関連する保守、アップグレード、および運用コストを軽減する、相互運用性に優れたデスクトップコンピューティングソリューションを提供します。このシステムでは、Sun Ray デスクトップユニット (DTU) と呼ばれる thin クライアントを Sun Ray サーバーに接続するネットワーク依存型モデルが採用されています。統合オフィスツール、Web ブラウザ、およびデスクトップ自体などのすべてのデスクトップアプリケーションは、実際はこれらのサーバー上で実行され、DTU はデスクトップを表示してユーザーの入力をサーバーに転送するフレームバッファーとして単に機能します。Sun Ray DTU にはローカルディスクやローカルにインストールされたアプリケーションまたはオペレーティングシステムがなく、ステートレスな端末になっています。これにより、交換しやすく、保守コストも低く、きわめて安全性が高くなっています。

中断することなくサービスを提供するため、複数の Sun Ray サーバーを 1 つのフェイルオーバーグループ として設定することができます。この場合、1 台のサーバーがダウンした場合でも、該当する DTU はフェイルオーバーグループ内の別の利用可能な Sun Ray サーバーに自動的に再接続します。 負荷分散アルゴリズムにより、DTU 接続は各サーバーの現在の負荷と処理能力を考慮して残りのサーバー間で均等に分散されます。ただし、このモデルでは実行中のデスクトップセッションが別のサーバーに自動転送されないことを理解しておくことが重要です。まだ保存されていないユーザーデータまたはセッション状態は、最初のサーバーが利用できなくなった時点で失われる可能性があります。Sun Ray フェイルオーバーグループモデルは、ユーザーが何度も停止させられることなく、すぐに新しいデスクトップセッションを (別のサーバー上で) 開始できるという意味の高可用性を保証します。

Sun Ray アーキテクチャーでは、トークン (認証キー) を使用してデスクトップセッションをユーザーに関連付けます。一般的に、トークンはユーザーが DTU のカードリーダーに挿入したスマートカードによって提示されます。トークンに関連付けられているセッションがいずれかの Sun Ray サーバーですでに実行されている場合、DTU はそのサーバーに自動的にリダイレクトされ、ユーザーの最も新しいセッションが表示されます。セッションは継続してサーバー上に存在しているため、ユーザーが別の DTU に移動してもセッションを表示できます。ホットデスクまたはセッションモビリティーと呼ばれるこの機能により、ユーザーはネットワークにつながっている DTU があればどこからでも自分のセッションにアクセスできます。