### Groupes multiécran

Le logiciel serveur Sun Ray prend en charge l'utilisation de plusieurs écrans connectés à un clavier et un pointeur uniques. Cette fonctionnalité est capitale pour les utilisateurs ayant besoin de nombreux écrans pour, par exemple, contrôler simultanément de nombreux systèmes ou applications, ou encore organiser une application telle qu'un tableur sophistiqué sur plusieurs écrans. Pour utiliser plusieurs écrans, configurez des groupes multiécran, lesquels se composent de 16 unités de bureau au maximum. Pour ce faire, faites appel à l'utilitaire d'IG (interface graphique) `utmhconfig` ou à la commande `utmhadm`.

Chaque groupe multiécran est contrôlé par une unité de bureau principale à laquelle un clavier, un périphérique de pointage et des périphériques USB sont connectés. Les unités de bureau restantes, appelées secondaires, fournissent des écrans supplémentaires. Du point de vue de l'architecture, vous pouvez vous représenter un groupe multiécran comme une seule unité de bureau (principale) à laquelle sont connectés plusieurs écrans. Si vous recherchez un groupe multiécran dans l'interface graphique d'administration, la liste des résultats de la recherche indique systématiquement les propriétés de l'unité de bureau principale (identificateur, emplacement et autres informations) suivies du nom du groupe multiécran et de la géométrie correspondante.